**Technické parametre jednonápravových fekálnych návesov**

 PN 40 PN 50 PN 70E PN 70 PN 70/1E PN 70/1

Objem cisterny l 4300 5000 7000 7000 8000 8000

Dĺžka mm 5080 5080 5925 5970 6560 6560

Šírka mm 1920 2100 2315 2550 2550 2550

Výška mm 2310 2410 2720 2870 2870 2870

Hmotnosť kg 1250 1350 2400 2450 2450 2800

Celková hmotnosť kg 5550 6350 9400 9450 11000 11300

Rozchod kolies mm 1500 1600 2000 2000 2000 2000

Potrebný výkon trak 40 HP 50 HP 70 HP 70 HP 80 HP 80 HP

Doba plnenia min. 2-3 2-4 3-5 3-5 3-5 3-5

Šírka rozlevu m 12 12 14 14 14 14

Výveva JUROP PN 45M 45M 58M 58M 58M 58M

Výkon vývevy L/min. 5300 5300 6500 6500 6500 6500

Horný otvor mm - - - 200 - 200

Zadné čelo 600 600 600 CELO 600 CELO

Pneumatiky