Technické parametre dvojnápravových fekálnych návesov

PN 90 PN100 PN120 PN140 PN160 PN180 PN200

Objem cisterny l 9000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Dĺžka mm 6990 7400 6800 7550 8550 8895 8680

Šírka mm 2550 2550 2550 2550 2550 2700 3000

Výška mm 2890 2890 3100 3100 3360 3560 3900

Hmotnosť kg 3700 3800 4200 4400 5600 6670 7700

Celková hmot. Kg 12700 13800 16200 17000 21600 24670 27700

Rozchod kolies mm 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2250

Potrebný výkon trak. 90HP 100HP 120HP 140HP 160HP 180HP 200HP

Doba plnenia min. 4-6 4-6 5-7 5-8 6-9 6-9 7-10

Šírka rozlevu m 14 14 14 14 14 14 14

Výveva JUROP PN 58M 58M 84M 84M 84M 106M 106M

Výkon vývevy l/min. 6500 6500 9000 9000 9000 11000 11000

Horný otvor mm 200 200 200 200 200 200 420

Zadné čelo mm CELO CELO CELO CELO CELO 600 600

Pneumatiky 550/60x22,5 560/60x22,5 700/50x22,5