Technické parametre trojnápravových fekálnych návesov

 PN2/20 PN2/20 PN2/24 PN2/24 PN2/24

Objem cisterny l 18000 20000 24000 26000 30000

Dĺžka mm 8680 8680 8680 9200 10200

Šírka mm 2550 2550 2550 2550 2700

Výška mm 3600 3700 3900 3900 3900

Hmotnosť kg 7500 7700 7950 8100 8550

Celková hmotnosť kg 25500 27700 31950 34100 38550

Rozchod kolies mm 2000 2000 2000 2000 2100

Potrebný výkon trak. 180HP 200HP 240HP 250HP 300HP

Doba plnenia min. 7-10 7-10 8-11 8-12 9-14

Šírka rozlevu m 12 12 12 12 12

Výveva JUROP PN 106M 106M 106M 106M 140M

Výkon vývevy l/min. 11000 11000 11000 11000 13850

Horný otvor mm 420 420 420 420 420

Zadné čelo 600 600 600 600 600

Pneumatiky 560/60x22,5 700/50x22,5